**Objekt:** side 1/1

**Sted:**

**Dato:** 22-10-2025 **Ref:**

Kode Pos Tekst Antal Enhed

**PJB VARMEVEKSLER VÆSKE-VÆSKE**

**Loddet pladevarmeveksler med syrefast stål i overgangsfladen**

 Varmeveksler fabrikat **Alfa Laval**, type 1 st.

 **CBH16-25A**, i standardudførelse.

 **Dimensioneringsdata:**

Capacity (kW) 25 kW

Temp primary side (°C) 60 → 40 °C

Temp. secondary side (°C) 25 → 35 °C

Max. Pressure Drop (kPa) 20 kPa

 **Tilvalg:**

Isolering bestående af demonterbar 30 mm CFC-frit polyuretanskum beklædt med ru blå ABS-plast.

Termisk ledningsevne 0,031 w/mK.

Max temperatur 140°C.

Koblinger til svejsning

Koblinger til lodning

Gulvstativ