**Objekt:** side 1/1

**Sted:**

**Dato:** 22-12-2024 **Ref:**

Kode Pos Tekst Antal Enhed

**PJB VARMEVEKSLER VÆSKE-VÆSKE**

**Delbar pladevarmeveksler med syrefast stål i overgangsfladen**

 Varmeveksler fabrikat **Alfa Laval**, type 1 st.

 **GASKETED PLATE HEAT EXCHANGER TL3-PFG 40 PLATES ISO 7 - R 1 1/4 CONNECTION**, i standardudførelse.

 **Dimensioneringsdata:**

Kapacitet (kW) 80 kW

Temp. primær side (°C) 80 → 40 °C

Temp. sekundær side (°C) 30 → 35 °C

Max. trykfald (kPa) 25 kPa

 **Tilvalg:**

Isolering til varmeapplikationer består af 65 mm mineraluld foret med 1 mm aluminiumsplade og med aluminiumfolie indvendigt. Delene holdes sammen med snaplås.

Isolering til køleapplikationer består af 60 mm polyuretan beklædt med 1 mm aluminiumsplade og med aluminiumfolie indvendigt. Delene holdes sammen med snaplås.

Drypbakke består af 0,75 mm varmegalvaniseret stålplader, et 50 mm tykt lag polyuretanskum med støtte af imprægnerede træ og aftapningsventilen.