**Objekt:** side 1/1

**Sted:**

**Dato:** 23-12-2024 **Ref:**

Kode Pos Tekst Antal Enhed

**PJB VARMEVEKSLER VÆSKE-VÆSKE**

**Loddet pladevarmeveksler med syrefast stål i overgangsfladen**

Varmeveksler fabrikat **Alfa Laval**, type 1 st.

**CB60-100H**, i standardudførelse.

**Dimensioneringsdata:**

Kapacitet (kW) 200 kW

Temp. primær side (°C) 70 → 40 °C

Temp. sekundær side (°C) 35 → 60 °C

Max. trykfald (kPa) 20 kPa

**Tilvalg:**

Isolering bestående af demonterbar 30 mm CFC-frit polyuretanskum beklædt med ru blå ABS-plast.

Termisk ledningsevne 0,031 w/mK.

Max temperatur 140°C.

Koblinger til svejsning

Koblinger til lodning

Gulvstativ