**Objekt:** side 1/1

**Sted:**

**Dato:** 24-10-2025 **Ref:**

Kode Pos Tekst Antal Enhed

**PJB VARMEVEKSLER VÆSKE-VÆSKE**

**Loddet pladevarmeveksler med syrefast stål i overgangsfladen**

 Varmeveksler fabrikat **Alfa Laval**, type 1 st.

 **CB60-60M**, i standardudførelse.

 **Dimensioneringsdata:**

Kapacitet (kW) 200 kW

Temp. primær side (°C) 95 → 45 °C

Temp. sekundær side (°C) 40 → 70 °C

Max. trykfald (kPa) 20 kPa

 **Tilvalg:**

Isolering bestående af demonterbar 30 mm CFC-frit polyuretanskum beklædt med ru blå ABS-plast.

Termisk ledningsevne 0,031 w/mK.

Max temperatur 140°C.

Koblinger til svejsning

Koblinger til lodning

Gulvstativ